|  |
| --- |
| **Action Card****Flugtvejs- og panikbelysning fejl/nedbrud**[Actioncard tilrettes aktuelle forhold] |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig**  |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mhp. at udbedre fejlen:Navn Telefonnummer 88 88 88 88Telefonnummer udenfor arbejdstid 77 77 77 77 |
| **2. Tilkald af el-installatør**  |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal el-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen:ABC ElABC vej 129999 ABCTelefon 99 99 99 99 Vagt nummer 88 88 88 88 |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | *Kompenserende tiltag* |
| Anlægget fungerer ikke | A |
| En lampe fungerer ikke | B |
|  |  |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet**  |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* |
| AVurdering og evt. rømning | Såfremt flugtveje, som er dækket af flugtvejs- og panikbelysning, er oplyst af alm. dagslys kan arrangement/begivenhed/undervisning fortsætte.Såfremt der er flugtveje, hvor man ikke kan orientere sig såfremt bygningens belysning afbrydes (grundet mørke), rømmes de områder, som skal benytte flugtvejene. |
| BVurdering og evt. rømning | Såfremt flugtvej eller rum, hvor lampen er placeret, er oplyst af alm. dagslys kan arrangement/begivenhed/undervisning fortsætte.Såfremt man ikke kan orientere sig om flugtvej eller rum, hvor lampen er placeret, rømmes det område som skal benytte den pågældende flugtvej. |