|  |
| --- |
| **EKSTERN KONTROL AF** **KOMMUNIKATIONSANLÆG** |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |
| --- |
| **2-ÅRIGT SERVICEEFTERSYN** |
| 1 | Der skal udføres et serviceeftersyn, der som minimum omfatter:* Samtlige funktioner afprøves.
* Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.
* Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende
* til en akkrediteret funktionstest.
* Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 6-årig periode vil blive efterset og kontrolleret |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |