|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OVERSIGT OVER EGENKONTROL**  **AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OG –BYGNINGSDELE**  *[Tilrettes de aktuelle installationer og forhold og denne vejledningstekst slettes. Linier som ikke anvendes kan blot slettes. Tjeklistenumrene udfyldes efter tilretning og skal svare overens med de aktuelle egenkontroltjeklister]* | | | | | | | | |
| **INSTALLATION/BYGNINGSDEL** | | **TERMIN FOR KONTROL** | | | | | | **REFERENCE** |
|  | | *Ugentlig* | *Månedlig* | *Kvartal* | *Halvårlig* | *Årlig* | *Hvert 10. år* |  |
| Tjeklister/logbøger | |  |  |  |  | D |  | Tjekliste nr. x |
| Varslingsanlæg | |  |  | D |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Flugtvejs- og panikbelysning | |  | D |  | D |  |  | Tjekliste nr. x |
| Slangevindere | |  |  |  | D/L\* | D |  | Tjekliste nr. x |
| Brandtæpper | |  |  |  |  | D/L |  | Tjekliste nr. x |
| ABDL-anlæg | |  |  | D/L |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Komfortventilationsanlæg | |  |  |  |  | D/L |  | Tjekliste nr. x |
| Passiv brandsikring (bygningsdele mv.) | |  |  |  |  | D |  | Tjekliste nr. x |
| Automatisk brandalarmanlæg | |  | D | D |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Sprinkleranlæg | | D |  | D |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Automatisk brandventilationsanlæg | |  | D |  |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Røgalarmanlæg | |  |  | D/L |  | D/L | D/L | Tjekliste nr. x |
| Røgudluftning | |  |  |  |  | D |  | Tjekliste nr. x |
| Brandmandspanel | |  | D |  |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| Stigrør | |  |  |  | D | D |  | Tjekliste nr. x |
| Automatisk tryksætningsanlæg | |  |  | D |  |  |  | Tjekliste nr. x |
| \* Kontrol/eftersyn gælder kun for anvendelseskategori 6 (sygehuse, børnehaver, daginstitutioner, plejeinstitutioner mv.) | | | | | | | | |
| D | Driftsansvarlig |  |  |  |  |  |  |  |
| D/L | Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer eller anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af – og med ansvar overfor – den driftsansvarlige person, varetager kontrollen. | | | | | | | |